Ifconfig 或者ifconfig -a查看有没有wlan网口

没有的话替换kernel里的设备树和uboot

cp JN-open57.dtb zImage /boot/

cp MLO u-boot.img /media/ubuntu/boot\*/

这两条命令需要使用root用户执行

发现wlan0网口后修改配置文件wpa\_supplicant.conf,其中ssid为WiFi名，psk为密码

修改dhcp-wlan0.sh 看其中的wpa\_supplicant.conf 文件指向是否正确，完成后执行此脚本，成功后ifconfig能看到wlan0已经自动获取了IP

最后执行eliminate-delay.sh，此脚本是消除wifi延时的脚本，也需要root用户执行。

如果需要开机自启动自动获取静态IP的话，修改interface文件，设置想要的IP后将文件拷贝到/etc/network/ 就行，开机后还要以root用户执行一下消除延时的脚本。